RACINES

Piastrelle effetto pietra per pavimento e rivestimento interno ed esterno

Novoceram, produttore francese di ceramica dal 1863, presenta una collezione di piastrelle in gres porcellanato colorato in massa per interno ed esterno che rende omaggio a una tradizionale pietra francese.

### COMUNICATO STAMPA

**Racines**è una collezione di piastrelle in gres porcellanato colorato in massa che [**Novoceram**](http://www.novoceram.it/), produttore francese di ceramica dal 1863, ha studiato per pavimenti e rivestimenti interni e esterni.

Due pietre della tradizione francese esteticamente lontane, ma molto vicine per natura geologica, sono alla base di [**Racines**](https://www.novoceram.it/piastrelle/collezioni/racines). La riproduzione ceramica è curatissima e precisa e riprende i **dettagli**, le sfumature, le inclusioni e le altre imperfezioni naturali che ne disegnano la superficie.

Il rispetto della natura e la tradizione millenaria dell’estrazione e del trattamento della pietra sono le due caratteristiche che segnano questa collezione. Per questa ragione Racines può essere considerata come un **grande omaggio** a questo materiale naturale così celebre.

**Racines** conta una grande varietà di formati diversi come il 10x60 cm, il 30x60 cm, il 20x20 cm e il mosaico 5x5 cm, senza dimenticare l’80x80 cm e il 60x60 cm. Questi ultimi due, oltre al formato 60x90 cm sono disponibili anche nella gamma Outdoor Plus in 2 cm di spessore ideale per l’esterno. Dal punto di vista dei colori, sono disponibili due sfumature: **Doré**, disponibile solo nella versione per l’esterno, e il **Clair**.

**Per saperne di più sulla collezione Racines e (ri)scoprire tutte le collezioni di Novoceram, appuntamento sul** [**sito**](http://www.novoceram.it/) **o sulla** [**pagina Facebook**](http://www.facebook.com/novoceram).

RACINES

Piastrelle effetto pietra per pavimento e rivestimento interno ed esterno

### SCHEDA PRODOTTO

|  |  |
| --- | --- |
| UTILIZZO: | Pavimento e rivestimento interno e esterno |
| TECNOLOGIA: | Gres porcellanato colorato in massa |
| COLORI: | Clair  Doré |
| FORMATI: | 80x80 cm  60x60 cm  30x60 cm  10x60 cm  Mosaico 5x5 cm 5 colonne  20x20 cm  60x90 cm, spessore 20 mm  60x60 cm, spessore 20 mm  80x80 cm, spessore 20 mm  Composizione modulare |
| FINITURE: | Liscio e strutturato |
| DECORI E PEZZI SPECIALI: | Battiscopa |

RACINES

Piastrelle effetto pietra per pavimento e rivestimento interno ed esterno

### CERTIFICAZIONI AZIENDALI:

* [**ISO EN 9001**](https://www.novoceram.it/societa/certificazioni/iso-9001): norma che definisce i requisiti relativi al **sistema di gestione della qualità aziendale** in un’ottica di miglioramento continuo a diversi livelli: organizzazione interna, un approccio di ascolto e anticipazione delle esigenze del cliente, rapporto con i fornitori e fabbricazione dei prodotti.
* [**ISO EN 14001**](https://www.novoceram.it/societa/certificazioni/iso-14001): norma che definisce i requisiti relativi al **sistema di gestione ambientale**, basata sull’**impegno ecologico** e su obiettivi e procedure sempre più stringenti che l’azienda mette in piedi con lo scopo di controllare e diminuire progressivamente l’impatto ambientale della sua attività.
* [**ISO EN 50001**](https://www.novoceram.it/societa/certificazioni/iso-50001): Novoceram ha ottenuto la certificazione ISO 50001 che premia il suo **sistema di gestione energetica**. Questa certificazione, motivata dal desiderio di controllare meglio e ottimizzare i consumi energetici, è la continuità logica di un approccio di miglioramento costante e di un impegno ecologico continuo.

### CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO:

* [**Classifica UPEC**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/certificazione-upec): permette di conoscere la giusta destinazione d’uso di ogni piastrella seguendo i dettami delle norme ISO che definiscono i criteri per stabilire la resistenza delle piastrelle alle forti sollecitazioni, all’usura, alla perforazione, all’acqua, agli agenti chimici e alle macchie.
* [**Emissioni in ambienti chiusi**](https://www.novoceram.it/societa/certificazioni/a-plus): indice di emissioni di **sostanze volatili** che presentano un rischio di tossicità per inalazione. Le nostre piastrelle sono tutte classificate **A+**: il miglior livello di classificazione. Inoltre, essendo completamente prive di sostanze organiche volatili **non presentano emissioni di alcun tipo** superando quindi i criteri richiesti per la classificazione A+.
* I prodotti Novoceram contribuiscono all’ottenimento di certificazioni ecologiche per le costruzioni, come la certificazione americana [**LEED**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/leed-compliant) (Leadership in Energy and Environmental Design). Inoltre Novoceram è dotata di [**PEF**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/pef) (Performance Environmental Footprint) e [**EPD**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/epd) (Environmental Product Declaration) per i propri prodotti, documenti che indicano l’impatto ambientale potenziale di un prodotto nel corso dell’intero ciclo di vita.