OSMOSE

Piastrelle per pavimento e rivestimento in formato esagonale

Novoceram, produttore francese di ceramica dal 1863, presenta una collezione di piastrelle in gres porcellanato decorato per pavimento e rivestimento interno in formato esagonale.

### COMUNICATO STAMPA

**Osmose**è una collezione di piastrelle in gres porcellanato decorato che [**Novoceram**](http://www.novoceram.it/), produttore francese di ceramica dal 1863, ha studiato per pavimenti e rivestimenti interni.

Osmose nasce dalla volontà di mostrare in tutta la sua bellezza l’arcobaleno di colori che caratterizzano la serie **Ojala** di Novoceram. La ricchezza di sfumature e la varietà nel disegno si propone di dare nuova linfa ad un formato classico dell’industria ceramica, **l’esagono**. Si ottiene così un prodotto decorativo ideale sia per pavimenti che rivestimenti, che garantisce colore e personalità all’ambiente in cui è posato.

**Osmose** è proposta in quattro versioni. **Geom Clair,** dall’aspetto solare, dai colori caldi e vivaci inseriti in forme geometriche che donano dinamismo al prodotto. Nella versione **Geom Foncé**, le medesime forme geometriche assumono un carattere moderno tramite una combinazione con colori più scuri e freddi. **Geom Noir & Blanc** cambia ancora, perde la sua armatura di colore e rivela la sua struttura rigorosa di linee, poligoni e sezioni enfatizzata da una scelta cromatica in scala di grigi particolarmente contemporanea che nei dettagli color ocra ritrova il suo cuore caldo. Infine, Osmose muta e si schiude diventando qualcosa di completamente diverso: un'esplosione di forme organiche e colori accesi che danno vita a **Floral**. In quest’ultima versione vengono aggiunti ulteriori quattro colori che vanno a completare la già vasta gamma delle versioni precedenti.

Sono inoltre disponibili tre colori a tinta unita derivanti dai colori Ojala: Osmose **Ocre**, Osmose **Sable** e Osmose **Cendre**.

Osmose è disponibile nel solo formato esagonale **25x21,6** di spessore 9 mm. I quattro articoli possono essere utilizzati da soli, combinati con le tre tinte unite proposte, ma anche con piastrelle effetto pietra, marmo e legno. Queste rendono Osmose un **prodotto versatile**, adatto a pavimenti, alzate cucina, boiserie e docce.

**Per saperne di più sulla collezione Osmose e (ri)scoprire tutte le collezioni di Novoceram, appuntamento sul** [**sito**](http://www.novoceram.it/) **o sulla [pagina Facebook](http://www.facebook.com/novoceram)**.

OSMOSE

Piastrelle per pavimento e rivestimento in formato esagonale

### SCHEDA PRODOTTO

|  |  |
| --- | --- |
| UTILIZZO: | Pavimento e rivestimento interno |
| TECNOLOGIA: | Gres porcellanato decorato |
| COLORI: | Geom Clair  Geom Foncé  Geom N&B  Geom Floral  Ocre  Sable  Cendre |
| FORMATI: | 25x21.6 cm |
| FINITURE: | Liscio |
| DECORI E PEZZI SPECIALI: | - |

OSMOSE

Piastrelle per pavimento e rivestimento in formato esagonale

### CERTIFICAZIONI AZIENDALI:

* [**ISO EN 9001**](https://www.novoceram.it/societa/certificazioni/iso-9001): norma che definisce i requisiti relativi al **sistema di gestione della qualità aziendale** in un’ottica di miglioramento continuo a diversi livelli: organizzazione interna, un approccio di ascolto e anticipazione delle esigenze del cliente, rapporto con i fornitori e fabbricazione dei prodotti.
* [**ISO EN 14001**](https://www.novoceram.it/societa/certificazioni/iso-14001): norma che definisce i requisiti relativi al **sistema di gestione ambientale**, basata sull’**impegno ecologico** e su obiettivi e procedure sempre più stringenti che l’azienda mette in piedi con lo scopo di controllare e diminuire progressivamente l’impatto ambientale della sua attività.
* [**ISO EN 50001**](https://www.novoceram.it/societa/certificazioni/iso-50001): Novoceram ha ottenuto la certificazione ISO 50001 che premia il suo **sistema di gestione energetica**. Questa certificazione, motivata dal desiderio di controllare meglio e ottimizzare i consumi energetici, è la continuità logica di un approccio di miglioramento costante e di un impegno ecologico continuo.

### CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO:

* [**Classifica UPEC**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/certificazione-upec): permette di conoscere la giusta destinazione d’uso di ogni piastrella seguendo i dettami delle norme ISO che definiscono i criteri per stabilire la resistenza delle piastrelle alle forti sollecitazioni, all’usura, alla perforazione, all’acqua, agli agenti chimici e alle macchie.
* [**Emissioni in ambienti chiusi**](https://www.novoceram.it/societa/certificazioni/a-plus): indice di emissioni di **sostanze volatili** che presentano un rischio di tossicità per inalazione. Le nostre piastrelle sono tutte classificate **A+**: il miglior livello di classificazione. Inoltre, essendo completamente prive di sostanze organiche volatili **non presentano emissioni di alcun tipo** superando quindi i criteri richiesti per la classificazione A+.
* I prodotti Novoceram contribuiscono all’ottenimento di certificazioni ecologiche per le costruzioni, come la certificazione americana [**LEED**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/leed-compliant) (Leadership in Energy and Environmental Design). Inoltre Novoceram è dotata di [**PEF**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/pef) (Performance Environmental Footprint) e [**EPD**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/epd) (Environmental Product Declaration) per i propri prodotti, documenti che indicano l’impatto ambientale potenziale di un prodotto nel corso dell’intero ciclo di vita.