ZEPHYR

Piastrelle effetto pietra di Bali per pavimento e rivestimento interno ed esterno

Novoceram, produttore francese di ceramica dal 1863, presenta una collezione di piastrelle in gres porcellanato colorato in massa per interno ed esterno ispirata alla pietra di Bali.

### COMUNICATO STAMPA

**Zehyr**è una collezione di piastrelle in gres porcellanato colorato in massa che [**Novoceram**](http://www.novoceram.it/), produttore francese di ceramica dal 1863, ha studiato per pavimenti e rivestimenti interni e esterni.

**Zéphyr** è un’eccitante esplosione di colore. Zéphyr è la possibilità di avere nel proprio giardino, sul proprio balcone, nella propria piscina, tutte le inimmaginabili sfumature materiche e cromatiche della **pietra di Bali**: tonalità che vanno dal verde acqua, al grigio, all’ocra, fino ai toni dorati del giallo, del rosa e del ruggine, in una fusione armonica quale soltanto può essere quella ottenuta in natura attraverso millenari processi di formazione e trasformazione della materia.

Zéphyr è proposta nel colore originale **Grey**, che, su un tonalità dominante di colore grigio verde, mantiene tutta la varietà cromatica della pietra originale, e nel colore **Gold**, ottenuto attraverso una selezione delle pietre dai toni più caldi e dorati.

Zéphyr è disponibile nella finitura per pavimenti esterni R11 - C sia in spessore normale nei formati **60x60, 30x60,** sia in spessore 20 mm nel formato **60x60 Outdoor Plus**. In spessore normale è disponibile anche la **composizione modulare** che mescola i formati **60x60, 30x60 e 30x30** esaltando le caratteristiche di varietà cromatica di Zéphyr.

Di grande impatto scenografico sono anche i **listelli** **10x60** e il **mosaico** **5x5**, particolarmente adatti al rivestimento decorativo di superfici verticali come vasche, docce e alzate di piani cucina.

**Per saperne di più sulla collezione Zéphyr e (ri)scoprire tutte le collezioni di Novoceram, appuntamento sul** [**sito**](http://www.novoceram.it/) **o sulla [pagina Facebook](http://www.facebook.com/novoceram)**.

ZEPHYR

Piastrelle effetto pietra di Bali per pavimento e rivestimento interno ed esterno

### SCHEDA PRODOTTO

|  |  |
| --- | --- |
| UTILIZZO: | Pavimento e rivestimento interno e esterno |
| TECNOLOGIA: | Gres porcellanato colorato in massa |
| COLORI: | Grey  Gold |
| FORMATI: | 80x80 cm  60x60 cm  30x60 cm  10x60 cm  Mosaico 5x5 cm 5 colonne  20x20 cm  60x90 cm, spessore 20 mm  60x60 cm, spessore 20 mm  80x80 cm, spessore 20 mm  Composizione modulare |
| FINITURE: | Liscio e strutturato |
| DECORI E PEZZI SPECIALI: | Battiscopa |

ZEPHYR

Piastrelle effetto pietra di Bali per pavimento e rivestimento interno ed esterno

### CERTIFICAZIONI AZIENDALI:

* [**ISO EN 9001**](https://www.novoceram.it/societa/certificazioni/iso-9001): norma che definisce i requisiti relativi al **sistema di gestione della qualità aziendale** in un’ottica di miglioramento continuo a diversi livelli: organizzazione interna, un approccio di ascolto e anticipazione delle esigenze del cliente, rapporto con i fornitori e fabbricazione dei prodotti.
* [**ISO EN 14001**](https://www.novoceram.it/societa/certificazioni/iso-14001): norma che definisce i requisiti relativi al **sistema di gestione ambientale**, basata sull’**impegno ecologico** e su obiettivi e procedure sempre più stringenti che l’azienda mette in piedi con lo scopo di controllare e diminuire progressivamente l’impatto ambientale della sua attività.
* [**ISO EN 50001**](https://www.novoceram.it/societa/certificazioni/iso-50001): Novoceram ha ottenuto la certificazione ISO 50001 che premia il suo **sistema di gestione energetica**. Questa certificazione, motivata dal desiderio di controllare meglio e ottimizzare i consumi energetici, è la continuità logica di un approccio di miglioramento costante e di un impegno ecologico continuo.

### CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO:

* [**Classifica UPEC**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/certificazione-upec): permette di conoscere la giusta destinazione d’uso di ogni piastrella seguendo i dettami delle norme ISO che definiscono i criteri per stabilire la resistenza delle piastrelle alle forti sollecitazioni, all’usura, alla perforazione, all’acqua, agli agenti chimici e alle macchie.
* [**Emissioni in ambienti chiusi**](https://www.novoceram.it/societa/certificazioni/a-plus): indice di emissioni di **sostanze volatili** che presentano un rischio di tossicità per inalazione. Le nostre piastrelle sono tutte classificate **A+**: il miglior livello di classificazione. Inoltre, essendo completamente prive di sostanze organiche volatili **non presentano emissioni di alcun tipo** superando quindi i criteri richiesti per la classificazione A+.
* I prodotti Novoceram contribuiscono all’ottenimento di certificazioni ecologiche per le costruzioni, come la certificazione americana [**LEED**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/leed-compliant) (Leadership in Energy and Environmental Design). Inoltre Novoceram è dotata di [**PEF**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/pef) (Performance Environmental Footprint) e [**EPD**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/epd) (Environmental Product Declaration) per i propri prodotti, documenti che indicano l’impatto ambientale potenziale di un prodotto nel corso dell’intero ciclo di vita.