WAY

Piastrelle effetto pietra per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni

Novoceram, produttore francese di ceramica dal 1863, presenta una collezione di piastrelle in gres porcellanato colorato in massa per interno ed esterno che reinterpreta in chiave contemporanea l’estetica naturale di una pietra italiana.

### COMUNICATO STAMPA

**Way** è una collezione di piastrelle in gres porcellanato colorato in massa che [**Novoceram**](http://www.novoceram.it/), produttore francese di ceramica dal 1863, ha studiato per la realizzazione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni.

**[Way](https://www.novoceram.it/piastrelle/collezioni/way)** è una collezione ideale per progetti residenziali e commerciali caratterizzati da un design unico che sa distinguersi e farsi ricordare. Ispirata a una pietra proveniente da un paesino nel cuore delle Alpi Apuane, la pietra ceramica **Way** ha un carattere segnatamente **contemporaneo** e decisamente **grafico**.

La superficie delle piastrelle è disegnata da infinite venature minerali di colore bianco, riprese in modo esatto dal materiale originale, in contrasto con un fondo ricco di sfumature di grigio. La collezione è presentata in due varianti colore: Fer e Quartz. La prima è identica alla sfumatura color cenere della pietra originale, mentre la seconda è una interpretazione in una gamma più chiara.

La collezione **Way**è disponibile in diversi formati fra cui il 5x60 cm, il 30x60 cm, ma anche il 60x60 cm, l’80x80 cm e il 60x120 cm disponibili nei due spessori, 9 mm per l’interno e 2 cm nella gamma Outdoor Plus per l’utilizzo in esterno.

**Per saperne di più sulla collezione Way e (ri)scoprire tutte le collezioni di Novoceram, appuntamento sul** [**sito**](http://www.novoceram.it/) **o sulla** [**pagina Facebook**](http://www.facebook.com/novoceram).

WAY

Piastrelle effetto pietra per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni

### SCHEDA PRODOTTO

|  |  |
| --- | --- |
| UTILIZZO: | Pavimenti e rivestimenti interni ed esterni |
| TECNOLOGIA: | Gres porcellanato colorato in massa |
| COLORI: | Quartz  Fer |
| FORMATI: | 80x80 cm  60x120 cm  60x60 cm  30x60 cm  5x60 cm  80x80 cm, spessore 20 mm  60x120 cm, spessore 20 mm  60x60 cm, spessore 20 mm |
| FINITURE: | Liscio e antisdrucciolo |
| DECORI E PEZZI SPECIALI: | Battiscopa |

WAY

Piastrelle effetto pietra per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni

### CERTIFICAZIONI AZIENDALI:

* [**ISO EN 9001**](https://www.novoceram.it/societa/certificazioni/iso-9001): norma che definisce i requisiti relativi al **sistema di gestione della qualità aziendale** in un’ottica di miglioramento continuo a diversi livelli: organizzazione interna, un approccio di ascolto e anticipazione delle esigenze del cliente, rapporto con i fornitori e fabbricazione dei prodotti.
* [**ISO EN 14001**](https://www.novoceram.it/societa/certificazioni/iso-14001): norma che definisce i requisiti relativi al **sistema di gestione ambientale**, basata sull’**impegno ecologico** e su obiettivi e procedure sempre più stringenti che l’azienda mette in piedi con lo scopo di controllare e diminuire progressivamente l’impatto ambientale della sua attività.
* [**ISO EN 50001**](https://www.novoceram.it/societa/certificazioni/iso-50001): Novoceram ha ottenuto la certificazione ISO 50001 che premia il suo **sistema di gestione energetica**. Questa certificazione, motivata dal desiderio di controllare meglio e ottimizzare i consumi energetici, è la continuità logica di un approccio di miglioramento costante e di un impegno ecologico continuo.

### CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO:

* [**Classifica UPEC**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/certificazione-upec): permette di conoscere la giusta destinazione d’uso di ogni piastrella seguendo i dettami delle norme ISO che definiscono i criteri per stabilire la resistenza delle piastrelle alle forti sollecitazioni, all’usura, alla perforazione, all’acqua, agli agenti chimici e alle macchie.
* [**Emissioni in ambienti chiusi**](https://www.novoceram.it/societa/certificazioni/a-plus): indice di emissioni di **sostanze volatili** che presentano un rischio di tossicità per inalazione. Le nostre piastrelle sono tutte classificate **A+**: il miglior livello di classificazione. Inoltre, essendo completamente prive di sostanze organiche volatili **non presentano emissioni di alcun tipo** superando quindi i criteri richiesti per la classificazione A+.
* I prodotti Novoceram contribuiscono all’ottenimento di certificazioni ecologiche per le costruzioni, come la certificazione americana [**LEED**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/leed-compliant) (Leadership in Energy and Environmental Design). Inoltre Novoceram è dotata di [**PEF**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/pef) (Performance Environmental Footprint) e [**EPD**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/epd) (Environmental Product Declaration) per i propri prodotti, documenti che indicano l’impatto ambientale potenziale di un prodotto nel corso dell’intero ciclo di vita.